屋外広告物景観モデル地区指定区域案及び広告物景観指針	

モデル地区指定区域　　可児市瀬田、柿田、渕之上、平貝戸及び石森地内全域
基　本　構　想　　①　人と自然が調和した良好な景観を維持する
         　　　　　　 ②　屋外広告物のデザインの統一を図る
広告物の種類	広告物景観維持基準	広告物景観推進基準	
 屋上広告物	○個数：
　原則として建築物1棟につき1個まで（堅固な建築物に掲示する場合を除く。）
○表示面積：
　20平方メートル以下（堅固な建築物に掲示する場合を除く。）
○高さ：
　建物高さの3分の2以下	○できるだけ設置しないこととする。	
 壁面広告物	○表示面積：
　30平方メートル以下（堅固な建築物に掲示する場合を除く。）で、かつ、当該面積の2分の1以下	○できるだけ設置しないこととする。	
 突出広告物	○個数：
　原則として建築物1棟につき1個（堅固な建築物に掲示する場合を除く。）
○表示面積：
　20平方メートル以下（堅固な建築物に掲示する場合を除く。）
○道路上への出幅：
　突き出しはしない。	○できるだけ設置しないこととする。	
電柱の類を利用する広告物
（巻き付けにする広告物）	○個数：
　一の電柱の類につき1個（同一の内容及び形状で、かつ、同一の高さに巻き付けるものについては2個）
○表示面積：
　0.48平方メートル以下(縦1.5メートル×横0.32メートル)
○下端の高さ：
　地表から1.5メートル
○色：
　地色は白とする。
　文字は群青色（濃紺色）、脇文字は黒色とする。
○町名表示：
　広告物の下段に表示する。	○できるだけ設置しないこととする。	
電柱の類を利用する広告物
(そで付けにする広告物)	○設置しないこととする。		
 野立広告物
(自家広告物)	○表示面積：
　1個50平方メートル以下
○高さ：
　15メートル以下	○できるだけ設置しないこととする。	
 野立広告物 (案内用広告物のうち集合看板)	○表示面積：
　片面9.92平方メートル以下で、かつ、両面19.84平方メートル以下
○高さ：
　幹線道路の路面から5メートル以下
○表示方法：
1.集合看板1基当たり、小口看板は4枚とし、間　に風抜きを設けることとする。
2.小口看板のサイズは、縦0.8メートル、横3.1　メートル、風抜き幅0.1メートルとする。
3.脚部の高さは、基準道路面より1.5メートル　～2.5メートルとする。
4.集合看板の支柱は、3本とする。
5.2基以上並べて設置する場合は、80センチメ　ートル以上空間を設けることとする。
6.小口看板の地色は、白色とする
7.小口看板の文字色は、群青色（濃紺色）とす　る。ただし、方位を示す矢印は、オレンジ色　とし、黒色で縁とりする。
8.集合看板の外枠及び支柱の色は、緑色とす　　る。
9.集合看板の表示が片面だけの場合は、裏面は　緑色とする。
10.色彩については、地域で決めている規格の　色彩見本によるものとする。	○できるだけ設置しないこととする。	
 野立広告物(自家広告物及び案内用広告物（集合看板）を除く広告物)	○設置しないこととする。		
 共通基準	○色彩は、奇抜なものを使用しないこととする。
	○必要以上に大きな広告物を設置しないこととする。